**Утилизация жидких бытовых отходов (ЖБО)**

Вещества, образующиеся в ходе человеческой жизнедеятельности, в частных домах, не подключенных к системе центрального водоснабжения и канализации, принято называть жидкими бытовыми отходами (ЖБО).

Все канализационные стоки из ванной, кухни, санузла в таких домах аккумулируются в специально оборудованных выгребных ямах. Содержимое выгребных ям подлежит обязательному откачиванию при помощи ассенизаторских машин и утилизации на предприятиях по переработке.

**Основные правила организации сбора и вывоза ЖБО:**

- Откачка должна производиться только оборудованным для этого транспортом;

- При откачке выгребных ям и транспортировке ЖБО, следует избегать попадания вредных веществ в почву или грунтовые воды;

- Необходимо оборудовать подъездные пути для ассенизаторского транспорта;

- Слив жидких отходов разрешено проводить только на оборудованных сливных канализационных станциях или специальных пунктах сбора.

Если вывоз жидких отходов не производится вовремя, возникает вероятность нанесения значительного ущерба окружающей среде и здоровью проживающих рядом людей.